MES工序、图纸的取值规则

**检修订单：**

1. 工序描述取自订单上的工序信息
2. 图纸取自订单上挂接图纸和订单所对应Routing版本下图纸信息
3. 作业指导取自订单上作业指导和订单描述信息
4. 物料取自订单下物料信息

**新造订单（Manufacturing）：**

1. 工序描述取自订单上的工序信息
2. 图纸取自Routing上最新版本（Buildable）下图纸信息和订单上挂接图纸
3. 作业指导取自Routing上最新版本（Buildable）下作业指导信息
4. 物料取自生产产品结构

对于MES中已经下派的订单，如果在IFS中再增加新的图纸，MES中不会获取。

订单Start之后，如果在订单上手工增加新的工序，新增加的工序，以及该工序上的图纸，会传递到MES。

图纸是否分工序显示，分两种情况：

1. 对于没有Routing，直接在订单工序上添加的图纸，扫描流转卡，只会显示当前工序的图纸，不会显示其他工序的图纸；

2. 对于在Routing – Routing Drawing Doc下的图纸，扫描任一工序的流转卡，都会显示所有工序的图纸

